***MUTFAK DEMİRBAŞ MALZEMESİ ALIMI***

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**BULAŞIK MAKİNESİ ENDÜSTRİYEL SANAYI TİPİ**

Bulaşık yıkama makinası, 1000 Tb/hKullanımı kolay otomatik Dijital Kontrol Paneli Paslanmaz çelikten gövde, boyler ve yıkama tankıYekpare baskılı hijyenik yıkama tankı Saatte 69 sepet yıkama kapasitesi (Sepet ölçüleri 50cmx50cm)

Her yıkama periyodu için 2.8 litre su tüketimi 5 farklı yıkama programı (52/102/132/152/192 sn.)

Köşe kullanımına uygun yapıda Yıkama kolları güçlendirilmiş polypropylen(PP)'den mevcuttur.

Ayarlanabilir ayaklar ile yükseklik optimizasyonu Elektriksel komponentler ve kablolama sistemleri uluslararası standartlara ve güvenlik

Tüm gövde izole edilmiş ve suya karşı IPX5 koruma standardında olmalı

Etkili yıkama için durulama ve yıkama sıcaklıkları termostat kontrollü Makinedeki suyun tesisata geri dönüşünü engelleyen valf sistemi

Sıcaklıkları ve uyarıları gösteren dijital ekran Kolay başlatma; boyler ve yıkama tanklarını tek tuşla su doldurma ve ısıtma imkânı olmalı montaj ve yerleştirme firmaya ait olacaktır.

**ÇAYMATİK 400 bardaklık**

304 kalite 18/8 krom çekten üretilmiş olmalı Gün boyu sıcak su ve taze çay imkânı sağlamalı. 304 paslanmaz çelik tüp rezistanslı olmalı. El yanmasına karşı metal saplar olmalı. Çay ve su seviyesini görülmesi için göstergeler olmalı. Enerji tasarrufu için termostat kontrolü olmalı. hem sıcak su hem de çay için yeterli kapasite olmalı. Teknik Özellikler: (Boy,En,Yük.) : 43x43x57 cm Ağırlık (KG) : 8,45 kilogram, Güç: 2750 W

Montaj ve yerleştirme firmaya ait olacaktır.

**SU SEBİLİ**

Bürüt 72 LT kapasiteli Net 57 LT şamandıralı HIPS ( Gıdaya uygun ve Sararma yapmaz) monoblok kazan

Galvanize çelik üzeri Elektrostatik Boyalı dış yüzeyi bulunmalı, .Manuel termostat sayesinde suyun sıcaklığını kolayca ayarlayabilir olmalı

 Yalıtımda kullanılan enjeksiyon poliüretan ile ısı kaybı minimum seviyede olmalı. Üst kapağın açılması sayesinde dökme su ile de kullanılabilmeli. Şebeke bağlantılı ve şamandıralı sistem olmalı montaj ve yerleştirme firmaya ait olacaktır.

**SPREY ÜNİTESİ**

Batarya parçaları pirinç üzeri krom kaplamalıdır boru paslanmaz özelliktedir elcik kendi etrafında dönebilme kapasitesine sahip sıcak ve soğuk su girişlidir ünite hortumu flxible paslanmaz örgülü olup PVC kaplamalıdır hortum 100 derce sıcak suya dayanıklı olmalı ebat : 150X440X1700MM , net ağırlık : 3kg , montaj ve yerleştirme firmaya ait olacaktır.

**KAZAN YIKAMA EVYESİ**

Tamamı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı üst ızgaralı olmalı ayaklar 40\*40 profilden imal edilmiş olmalı.

Kazan yıkama eviyesi Izgara tablalı 1500 X 1000 X 700.0MM Tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelik sac,, Üst tabla üzerinde derin havuzlu ve indirimli yıkama teknesi, tekne üzerinde çıkarılabilir paslanmaz kutu profilden yapılmış ızgara tablalı Yıkama teknesi çevresi etraftan görülmeyi önleyecek şekilde sac bantla kapatılmış,, Duvara gelen tarafları 340 mm yüksekliğinde sırtlı Ayaklar 40x40 mm paslanmaz çelik taşlı, kapalı kutu profilden ve ucunda ayarlanabilir rotil ayaklı. Üst tabla sacı 1,0 mm kalınlığında. montaj ve yerleştirme firmaya ait olacaktır.

**EV TİPİ SU SEBİLİ -DAMACANALI**

-Damacana Gizli olacak, damacana için adaptor kapağı olmalı

-Soğutma kapasitesi: en az: 2L/saat olmalı

-Isıtma Kapasitesi: en az 3L/saat olmalı

-Soğuk Su-derece aralığı: en fazla 5-12 derece aralığı olacak

-Soğuk Su tank kapasitesi: En az 3L olacak

-Sıcak Su kapasitesi: En az 1L olacak

-Boyutlar: En fazla olarak; Yükseklik:110cm, Genişlik:40cm, Derinlik:40cm

-Bardaklık aparatı olmalı montaj ve yerleştirme firmaya ait olacaktır.

**İSTİF RAFİ 3 KATLI**

Tamamı paslanmaz krom çelikten imal edilmiş olmalı ayaklar 40\*40 profil rotil olmalı. 3 katlı olmalı

Ölçüleri: 150cm\*70cm\*155cm olmalı montaj ve yerleştirme firmaya ait olacaktır.

 **İDARE YÜKLENİCİ FİRMA**

 **Diyadin AKDEMİR**

**Müdür Başyardımcısı**

**UYGUNDUR**

**28/09/2023**

**Mehmet YALÇIN**

**Okul Müdürü**