**VALİ AYDIN ARSLAN FEN LİSESİ OKUL /KURUM MÜDÜRLÜĞÜ DERSLİK,YEMEKHANE,PANSİYON VE SPOR SALONU BİNALARINA**

**ALINACAK ABC TİPİ KURU KİMYEVİ TOZLU(K.K.T) YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

Vali Aydın Arslan Fen Lisesi Müdürlüğü birimlerinin ihtiyacında kullanılmak üzere 22 adet 6kg.lık 1 adet 15 kg’lık, 1 adet 25 kg’lık , 2 adet 50 kg’lık kuru kimyevi tozlu(KKT) sürekli basınçlı yangın söndürme tüpü dolumu ve 6 adet 5 kg’lık CO2 (Karbondioksit) yangın söndürme tüpü dolumu için alım yapılacaktır.

**A- GENEL ŞARTLAR**

1. Alımı yapılacak bütün kuru kimyevi tozlu (KKT) yangın söndürme cihazları TSE 862 standartlarına uygun toz alabilecek kapasitede dolu ve kullanılmaya hazır olacaktır.
2. Firma tarafından dolumu yapılacak yangın tüpleri okuldan teslim alınacak, dolumu yapıldıktan sonra kullanıma hazır bir şekilde okula teslim edilecektir.
3. Kuru kimyevi tozlu yangın söndürücü cihazların dolumu TSE’ye uygun olacak, üzerinde orijinal basılı TSE amblemi olmayanlar kabul edilmeyecektir.
4. Söndürücülerin dış yüzeyleri fırınlanmış kırmızı renk boyalı, çatlak, pürüz, karıncalanma vb. gibi kusurlar bulunmayacaktır. Kusurlu olan söndürücüler yenisiyle değiştirilecektir.
5. Yangın söndürme cihazlarının içindeki toz ABC türü yangınlara karşı kesin etkili Monoamonyum fosfat oranı %40’dan az olmayacak ve TSE’ li olacaktır. Tozlar insan sağlığına zarar vermeyen nem ve rutubetten etkilenmeyen, tortulaşmayan nitelikte olacak. Cihazlarda itici gaz olarak Azot gazı kullanılacaktır.
6. Kesin kabulden sonra alımı yapılan kuru kimyevi tozlu cihazlar kurumun belirleyeceği yerlere ve hizmet araçlarına standartlara uygun olarak montaj askısı ve halkası ile MEB Yangın İç Düzenleme Talimatının montajı firmaca ücretsiz olarak yapılacaktır.
7. Söndürücülerin tamamının duvara kurumca gösterilen yerlere montajı ücretsiz olarak firma tarafından yapılacaktır.
8. Alım veya dolumu yapılan cihazın karbondioksit gazı (CO2) %99,5 (2) saflığında ve TS 11339 EN 25293 standartlarına uygun olmalıdır.
9. Yüklenici firma kendi adına düzenlenmiş en son tarihli TS 11827 Hizmet Yeterlilik Belgesinin fotokopisini vermelidir.
10. Firmalar Şartnameyi okuduklarını ve aynen kabul ettiklerini belirterek kaşeleyip imzalayacaklar, kabul etmeyenlerin teklifi dikkate alınmayacaktır.
11. Garanti süresi içinde kullanılmadan (kendiliğinden) boşalan yangın söndürücülerin dolumu firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
12. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereği Yangın Söndürme Cihazı içerisindeki söndürme maddelerinin güvenlik bilgi formlarının birer nüshaları okul yönetimine verilecektir. (KKT, Fuam Köpük, HCFC, CO2, … vs.)
13. Muayene Kabul Komisyonunca olumlu rapor verildikten sonra ilgili firmaya ödeme yapılacaktır.
14. Şartnamemiz firma tarafından teklifle birlikte kaşelenip imzalanacaktır

**B- ÖZEL ŞARTLAR**

* Teklif Mektupları idarenin vermiş / yayınlamış olduğu birim fiyat cetveline yazılacak ve kapalı zarfta teslim edilecektir (faks, e mail olarak verilecek olan teklifler kabul edilmeyecektir)
* Zamanında verilmeyen, açık adres, kaşe ve imza olmayan teklifler değerlendirilmez
* Ödeme, malzeme ve hizmet teslimine müteakip 15 gündür.

**İDARE YÜKLENİCİ FİRMA**

**Diyadin AKDEMİR**

**Müdür Başyardımcısı**

**UYGUNDUR**

**14/03/2025**

**Mehmet Salih ÇAÇAN**

**Okul Müdürü**