***VALİ AYDIN ARSLAN FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ***

***MUTFAK MALZEMESİ VE SES SİSTEMİ ALIMI***

**TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**GENEL**

**1.1 Şartnamede açıklanan tüm mutfak demirbaş malzeme ve mutfak ekipmanları ile ses sisteminin teminini içermektedir.**

**İŞİN KONUSU VE ADETLERİ**

**1.2 Vali Aydın Arslan Fen Lisesi Müdürlüğü mutfağında ve diğer birimlerindekullanılmak üzere, “19 Kalem malzeme temini, Nakliyesi, Yerinde montajı, Çalışır halde anahtar teslim kurulum işidir. Bu malzemelerinin temini ile ilgili usul, esas ve prensipleri kapsar.**

**KAPSAM**

**1.3 Vali Aydın Arslan Fen Lisesi Müdürlüğü yerleşkesine ait mutfak demirbaş malzeme ve mutfak ekipmanları ile ses sistemi şartnamede bu bölüm altında açıklanacaktır.**

**STANDARTLAR**

**1.4 TSE, CE, TS, TSEK belgelerinden herhangi birine sahip olacaktır.**

# **TEKNİK ÖZELLİKLER**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **S.N** | **MALZEME ADI** | **ÖZELLİĞİ** | **BİRİMİ** | **MİKTARI** |
| 1 | Elektrikli Fritöz | 8+8=16 lt, çift hazneli, tahliye musluklu, yangın emniyetli, otomatik kapanma, paslanmaz çelik, masa üstü krom | Adet | 1 |
| 2 | El Blenderi (Sanayi Tipi) | Woltaj:220-240, V1IN/50-60 hz, güç:0,45 -Ölçü: 138x120x665 mm, Ağırlık: 4,2 kg | Adet | 1 |
| 3 | Paslanmaz Krom Raf | 160x160x70 - 2 Gözlü ve 3 Katlı-yükseklik:160 cm, uzunluk:160 cm, derinlik:70 cm | Adet | 2 |
| 4 | Paslanmaz Krom Raf | 235x190x70 - 3 Gözlü ve 4 Katlı-yükseklik:190 cm, uzunluk:235 cm, derinlik:70 cm | Adet | 1 |
| 5 | Paslanmaz Krom Raf | 200x170x70 - 3 Gözlü ve 4 Katlı-yükseklik:170 cm, uzunluk:200 cm, derinlik:70 cm | Adet | 1 |
| 6 | Paslanmaz Krom Raf | 180x170x40 - 3 Gözlü ve 4 Katlı-yükseklik:170 cm, uzunluk:180 cm, derinlik:40 cm | Adet | 1 |
| 7 | Paslanmaz Krom Raf | 160x120x70 - 2 Gözlü ve 3 Katlı-yükseklik:120 cm, uzunluk:160 cm, derinlik:70 cm | Adet | 2 |
| 8 | Paslanmaz Krom Palet | 120x20x80 - yük:20, uz:120, der:80 | Adet | 1 |
| 9 | Yemek Kaşığı (Büyük Boy) | Paslanmaz krom çelik | Adet | 4 |
| 10 | Doğrama Tahtası | 2x40x60 - 1 Adet Yeşil, 1 Adet Kırmızı | Adet | 2 |
| 11 | Aşçı Bıçağı | Paslanmaz çelik | Adet | 6 |
| 12 | Yemek Küveti (Orta Boy) | Paslanmaz çelik krom,derinlik:10, en:32, boy:53 | Adet | 6 |
| 13 | Yemek Küveti Kapağı (Büyük Boy) | Paslanmaz çelik krom , en:53, boy:64 | Adet | 5 |
|  14 | Wok Tava | çap:30 cm, kalınlık:3,5 mm, yükseklik:9 cm, içkaplama, yanmaz, yapışmaz | Adet | 2 |
| 15 | Spatula (Orta Boy) | Metal - 30 cm | Adet | 3 |
| 16 | Sebze ve Meyve Soyacağı | Patates-Havuç Soyacağı - Metal | Adet | 2 |
| 17 | Pilav Kevgiri (Büyük Boy) | Çelik ve paslanmaz - çap:20 , boy: 60 | Adet | 4 |
| 18 | Pilav Kevgiri (Orta Boy) | Çelik ve paslanmaz - çap:10 , boy: 35 | Adet | 4 |
| 19 | Portatif Ses Sistemi | 500 watt 15 aktif kabin hoperlör woofer, çap:15 (38 cm), usb/SD card, mp3 player, SD karttan mp3 çalabilir, bluetooth bağlantılı, 5 band | Adet | 1 |

**GARANTİ**

* 1. Mekanik cihazlar için 2 (iki) yıl süreyle firma tüm parçalara garanti verecek olup, en az 10 yıl parça bulundurma garantisi verecektir. Paslanmaz ürün grupları için 2 (iki) yıl süreyle firma tüm parçalara garanti verecektir.
	2. Garanti süresi içinde, imalat hataları, imalat hataları sonucunda ortaya çıkan her türlü olumsuzluğun giderilmesi yükleniciye aittir.
	3. Şartname esaslarına uygun olmayan işler imalatlar yüklenici tarafından istenilen şartlarda ücretsiz olarak tekrar yapılacaktır.
	4. Hatalı çıkan tüm ürünler en geç 5 iş günü içersinde yenisi ile değiştirilecektir. Kurumun uğrayacağı tüm maddi zararlar yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
	5. İş bitimi sistem montajı eksiksiz ve çalışır olarak teslim edilerek muayenesi yapılacaktır.
	6. Cihazların etkin kullanımı için yüklenici firma personele eğitim verecektir.
	7. Herhangi bir arıza durumunda yetkili servis tarafından en geç 2 takvim günü içersinde onarımı yapılmalıdır. Parça değişimi söz konusu ise en geç 3 iş günü içersinde temini yapılmalıdır.

**İDARE YÜKLENİCİ FİRMA**

 **Diyadin AKDEMİR**

**Müdür Başyardımcısı**

**UYGUNDUR**

**18/03/2025**

**Mehmet Salih ÇAÇAN**

**Okul Müdürü**